**PTD.5 Fläktförsedda kylare och värmare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel. 08-556 50 730) typ COMBI-EC:

-I grundutförande för dolt takmontage

-Basenhet med kyl- och värmebatteri ansl. DN15 (inkl luftnippel)

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Easy Access rengöringsbart luftfilter

-Kopplingsplint för elanslutning en-fas

-Gemensamt galler för till och frånluft

-Tilluftsanslutning dim. 125 mm (tillbehör)

**Tillval:** Styrutrustning IQC innehållande typ RC-C3DFOC för styrning av 2-vägsventil TBV-C med termoställdon EMO-T i sekvens med fläkthastighet, RC med Modbuskommunikation samt automatikläge levereras löst för väggmontage

-Röranslutningssida sett mot luftriktningen höger eller vänster enl. rörritning.

**Aggregat COMBI 654-EC**

**Kyla**

Kyleffekt total Watt L/M/H

Kyleffekt sensibel Watt L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

**Värme**

Värmeeffekt Watt L/M/H

Vs-temp in/ut °C L/M/H

Vs-flöde l/s

Tryckfall värmebatteri kPa

Rumstemperatur °C

**Övrigt**

Luftmängd l/s L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt L/M/H

Vikt kg 25

Mått i mm inkl tillbehör Bredd 650

Djup 600

Höjd 250