**PTC.5 Fläktluftkylare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ CUB 1.2-EC (600x600) Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-Takkassett för integrerat montage i undertak.

-Basenhet med kylbatteri med gemensam ansl. DN15 (inkl luftnippel)

-Integrerat droppfat med inbyggd kondensvattenpump (max lyfthöjd 0,65m)

-Externt droppfat

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint för elanslutning 230 Volt 1-fas

-4-vägs luftspridardel (RAL9003) med integrerat intagsgaller och individuellt ställbara luftriktare.

-Easy access till rengöringsbart luftfilter

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-**Tillbehör**: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

**Aggregat CUB 1.2-EC**

Kyleffekt total kW L/M/H

Kyleffekt sensibel kW L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall Kylbatteri kPa

Glykol

Rumstemperatur °C

Luftmängd m³/h L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Märkström

Vikt kg

Mått i mm Bredd 572+49 kassett + spridare

Längd 572+49 kassett + spridare

höjd 270+67 kassett + spridare