**PTD.5 Fläktförsedda rumsapparater för värmning och kylning**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ Vasatherm CUB 12.4-EC

-För infällt montage integrerat i undertak

-Basenhet med kylbatteri och värmebatteri ansl. DN20 (inkl luftnippel)

-Invändigt droppfat med integrerad kondensvattenpump (max lyfthöjd 0,65m) med nippel för anslutning till dräneringsledning med självfall.

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint MRS5 för elanslutning 230 Volt 1-fas

-4-vägsluftspridare i plast (RAL9003) med integrerad intagsgaller och rengöringsbart filter

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-**Tillbehör**: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

**Aggregat CUB 12.4-EC**

**Kyla**

Kyleffekt total kW L/M/H

Kyleffekt sensibel kW L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

**Värme**

Värmeeffekt total kW L/M/H

Vs in/ut °C L/M/H

Vs-flöde l/s

Tryckfall värmebatteri kPa

Rumstemperatur °C

**Övriga data**

Luftmängd l/s L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt Högfart

Vikt kg

Mått

Längd mm 1160+65 Kassett + spridare

Bredd mm 570+60 Kassett + spridare

Höjd mm 250+30 Kassett + spridare