**PTD.5 Fläktförsedda rumsapparater för värmning och kylning**

Takkassett av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ CUB 2.6-EC 600x600 Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-För infällt montage integrerat i undertak

-Basenhet med kylbatteri och värmebatteri ansl. DN15 (inkl luftnippel)

-Invändigt droppfat med integrerad kondensvattenpump (max lyfthöjd 0,65m) med inbyggd slang för anslutning till dräneringsledning med självfall.

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint för elanslutning 230 Volt 1-fas

-4-vägsluftspridare i plast (RAL9003), integrerad intagsgaller med easy access till rengöringsbart filter

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-**Tillbehör**: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

**Aggregat CUB 2.6-EC**

**Kyla**

Kyleffekt total kW L/M/H

Kyleffekt sensibel kW L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

**Värme**

Värmeeffekt total kW L/M/H

Vs in/ut °C L/M/H

Vs-flöde l/s

Tryckfall värmebatteri kPa

Rumstemperatur °C

**Övriga data**

Luftmängd l/s L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt L/M/H

Vikt kg

Mått

Längd mm 574+25 Kassett + spridare

Bredd mm 574+25 Kassett + spridare

Höjd mm 270+50 Kassett + spridare