**PTC.5 Fläktluftkylare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ CUB 7.2-EC (900x900) Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-Takkassett för integrerat montage i undertak 900x900.

-Basenhet med kylbatteri ansl. DN25 (inkl luftnippel)

-Integrerad dropplåt med inbyggd kondensvattenpump (max lyfthöjd 0,65m)

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint för elanslutning 230 Volt 1-fas

-4-vägs luftspridardel (RAL9003) med integrerat intagsgaller och individuellt ställbara luftriktare.

-Easy access till rengöringsbart luftfilter

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-**Tillbehör**: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

**Aggregat CUB 7.2-EC**

Kyleffekt total kW L/M/H

Kyleffekt sensibel kW L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

Luftmängd m³/h L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt Högfart

Vikt kg

Mått i mm inkl tillbehör Bredd 869+74

Längd 869+74

höjd 304+91