**PTC.5 Fläktluftkylare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ LINE 40-EC i följande utförande:

-I vitlackerat utförande för synligt montage på vägg.

-Basenhet med kylbatteri med gemensam ansl. DN15 (inkl. luftnippel)

-Integrerad dropplåt för anslutning DN15 till dräneringsledning med självfall

-Lågenergimotor av EC-typ

- Elanslutning 230 Volt 1-fas

- Rengöringsbart filter

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler **x/x/x V**

**-Tillval:** Styrpaket IQC, Styrutrustning typ RC-C3DFOC för styrning av 2-vägsventil TBV-C i sekvens med fläkthastighet inkl. trafo, RC med Modbuskommunikation samt automatikläge levereras löst för väggmontage

**Aggregat LINE 40-EC**

Kyleffekt total kW L/M/H

Kyleffekt sensibel kW L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur % RH

Luftmängd m³/h L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt Högfart 27

Märkström A Högfart 0,19

Vikt kg 14,5

Mått i mm inkl. tillbehör i luftriktning Bredd 1235

Längd 333

Djup 185