**PTD.5 Fläktförsedda kylare och värmare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ MAGNUM CPM 134-EC, Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-I naket utförande för takmontage.

-Basenhet med kyl- och värmebatteri ansl. DN20 (inkl luftnippel)

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint MRS5 för elanslutning 230 Volt 1-fas

-Rengöringsbart luftfilter MFC-P2

-Röranslutningssida sett mot luftriktningen höger eller vänster enl rörritning.

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-**Tillbehör**: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

**Aggregat MAGNUM CPM 134-EC**

**Kyla**

Kyleffekt total Watt L/M/H

Kyleffekt sensibel Watt L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

**Värme**

Värmeeffekt Watt L/M/H

Vs-temp in/ut °C L/M/H

Vs-flöde l/s

Tryckfall värmebatteri kPa

Rumstemperatur °C

**Övrigt**

Luftmängd l/s L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Ljudnivå Lw L/M/H

Effektförbrukning Watt Högfart

Strömförbrukning Ampere Högfart

Vikt kg

Mått i mm inkl tillbehör Bredd 886

längd 605

Höjd 275