**PTC.5 Fläktluftkylare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ MAGNUM CPM 242-EC, Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-I naket utförande för takmontage.

-Basenhet med kylbatteri ansl. DN20 (inkl. luftnippel)

-Integrerad dropplåt med dräneringsnippel för självfall.

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint MRS5 för elanslutning 230 Volt 1-fas

-Rengöringsbart luftfilter MFA-Z2

-Röranslutningssida sett mot luftriktningen höger eller vänster enl. rörritning.

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-**Tillbehör**: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

**Aggregat MAGNUM CPM 242-EC**

Kyleffekt total kW L/M/H

Kyleffekt sensibel kW L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

Luftmängd m3/h L/M/H

Ljudnivå dB(A) 100m³ 0,5 sek efterklangstid L/M/H

Effektförbrukning Watt Högfart

Märkström A Högfart

Vikt kg

Mått i mm inkl. tillbehör Bredd 1286

Längd 1005

höjd 275