**PTD.5 Fläktluftkylare/ Värmare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ MAXI 6 3+2R i följande utförande:

-I naket vitlackerat plåtutförande för synligt montage i tak.

-Basenhet med kyl- och värmebatteri med ansl. DN40 (inkl. luftnippel)

-Integrerad dropplåt för anslutning (Ø 30mm) till dräneringsledning med självfall

-Lågenergimotor av EC-typ

-Kopplingsplint MRS5 för elanslutning 230 Volt 1-fas

-Filterbox med rengöringsbart filter

-Galler PG-5 på utloppet

-Dimensionerande data är vid följande styrsignaler L/M/H

-**Tillbehör**: Styrpaket IQC innehållande; Styrutrustning typ Regin RC-C3DFOC för styrning av 2-vägs styrventil TBV-C med ställdon, i sekvens med fläkthastighet (inkl. trafo)

**Aggregat MAXI 6/3+2-EC**

Kyleffekt total kW L/M/H

Kyleffekt sensibel kW L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

Luftmängd m³/h L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt Högfart

Märkström A Högfart

Vikt kg

Mått i mm inkl. tillbehör i luftriktning Bredd 1388

Längd 1360

höjd 551