**PTC.5 Fläktluftkylare**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel. 08-556 50 730) typ SILENT 20-511-EC, Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-För synligt montage för vägg eller tak. hölje i färg vitt NCS0500

-Basenhet med kylbatteri ansl. DN15 (inkl. luftnippel)

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Rengöringsbart luftfilter

-Jordad stickkontakt 1,0 m för elanslutning en-fas

**Tillval:** Styrutrustning IQC innehållande typ RC-C3DFOC för styrning av 2-vägsventil TBV-C med termoställdon EMO-T i sekvens med fläkthastighet, RC med Modbuskommunikation samt automatikläge levereras löst för väggmontage

-Röranslutningssida sett mot luftriktningen höger eller vänster enl. rörritning.

**Aggregat SILENT 20-511-EC**

Kyleffekt total Watt L/M/H

Kyleffekt sensibel Watt L/M/H

KB in/ut °C L/M/H

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / % RH

Luftmängd l/s L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt L/M/H

Vikt kg 35

Mått i mm inkl tillbehör Bredd 1148

Djup 279

Höjd 550