Konsult: Vasatherm projektnummer:

Ref: Datum:

Projekt:

**PTC.5 / PTD.5 Fläktförsedd kyl & värmekonvektor**

Fläktkonvektor av Vasatherms (tel 08-556 50 730) typ SILENT FH 30-511-EC, Bedömd i Sunda hus (A) samt Byggvarubedömningen (accepteras) i följande utförande:

-I naket hotellutförande utan friskluftanslutning för dolt montage i tak. 90° luftintag med horisontellt rakt utblås.

-Basenhet med kylbatteri ansl. DN15 (inkl luftnippel)

- Horisontell dropplåt med nippel Ø15 för anslutning till dräneringsledning med självfall

-Tystgående lågenergimotor av EC-typ

-Rengöringsbart luftfilter

-Jordad stickkontakt 1,0 m för elanslutning en-fas

**-Tillval styrutrustning IQC:** Styrutrustning typ RC-C3DFOC för styrning av 2-vägsventil TBV-C DN15 med termoställdon EMO-T i sekvens med fläkthastighet, RC med Modbuskommunikation samt automatikläge levereras löst för väggmontage

-Röranslutningssida sett mot luftriktningen höger eller vänster enl rörritning.

- Effekter dimensionerade efter styrsignaler (L/M/H) **X / X / X V**

<https://www.vasatherm.se/product/silent-hotellapparat-fh-30-511-ec/>

**Aggregat SILENT FH 30-511-EC**

Kyleffekt total Watt L/M/H / /

Kyleffekt sensibel Watt L/M/H / /

KB in/ut °C L/M/H X,X/X,X – X,X – X,X

KB-flöde l/s

Tryckfall kylbatteri kPa

Rumstemperatur °C / 50% RH

Luftmängd m³/h L/M/H

Ljudnivå dB(A) 10m² Sabine L/M/H

Effektförbrukning Watt L/M/H

Vikt kg 45

Mått i mm inkl tillbehör Bredd 1232

Djup/längd 975

Höjd 300